;* Doplňkové info na hlavním displeji v2 ** Extra info on the MainScreen v2 * © avkiev, § AsteriX, ® AlexSid
;* M65 v43 testovano krokodyl@siemensmania.cz

163A728: 051C0020 8AF0F5F8
#pragma enable old_equal_ff
16C4900: 457874726120496E666F20763220A920
16C4910: 61766B69657601B5354E04273F022737
16C4920: 002414253148817900F047F88820B047
16C4930: 8920B0471E24142501200321294A9047
16C4940: 0A210902AA31401A0F210A0611160918
16C4950: 02D58620B04749420A2080F646EE00F0
16C4960: 29F88A20B047081CB0478B20B0478C20
16C4970: B04748241425002009211A4A9047011C
16C4980: 03200002E83080F630EEB0478A20B047
16C4990: 642080F62AEEB04700F00FF88D20B047
16C49A0: 722414251048018800F007F88E20B047
16C49B0: 002020BD02B5011C00E002B50A2080F6
16C49C0: 14EE0A2802D3FFF7F5FF00E0B047081C
16C49D0: B04702BD02B53A18201C291C92F752EA
16C49E0: 063402BD0CC615A1FCE966A898AF67A8
16C49F0: D5496CA1
#pragma disable old_equal_ff
;Pokud nehcete někerou z funkcí zobrazit odstraňte na začátku příslušného řádku středník
;16C4920: 00,24,14 00,24,C0 ;Síť
;16C4934: 1E,24,14 1E,24,C0 ;Teplota
;16C4972: 48,24,14 48,24,C0 ;Napětí
;16C49A0: 72,24,14 72,24,C0 ;Kapacita baterie

;16C4948: 0F 0i030 ;(Adjust temperature in function B by 0.1'C): 000 - TBA, 030 - TEN, 015 - (TBA+TEN)/2, -010 - TBA-1
0DA258C: 3214 0609
0DA2594: 3113 0609
0DA259C: 3113 0609
0DA25A4: 3214 0609
0DA25AC: 3113 0609
0DA25B4: 3113 0609
0DA25BC: 3113 0609
0DA25C4: 3113 0609
0DA25CC: 3113 0609
0E7FE00: 7FFFE403FFF7FF6EBF 0303037F7F03030303 ;4DD - "-"
0E7FE8C: 00000E3800007F0000 037F7F03037F7F0303 ;4DE - "="
0E7FF14: C701C300E0007F5FC7 0F0F0F0F3F6F6F3F03 ;4DF - "d"
0E7FF9C: 00008002403D3F3C01 7B6F6F7B7B6F6F7B03 ;4E0 - "B"
0E80028: FFFFFFFFFFFFFF8FFF 0303030303031B1B33 ;4E1 - ","
0E800B0: 0000000000007F07FF 1B27271B0303030303 ;4E2 - "'"
0E80138: 0100102000007F01C0 3B6F676363676F3B03 ;4E3 - "C"
0E801C0: 0001F0F0C8107F0001 6F6F6F6F6F7F3B1303 ;4E4 - "V"
0E80248: 0000400080007F0007 676F0F1B33236F4F03 ;4E5 - "%"